BOCM-20240613-52
Comunidad de Madrid
2024/06/13

– Delegación del Gobierno en Madrid. Área Funcional de Industria y Energía. Autorización administrativa
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
10
10
140
II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO
https://bocm.es/bocm-20240613-52
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/06/13/BOCM-20240613-52.xml
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/06/13/BOCM-20240613-52.json
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/06/13/BOCM-20240613-52.PDF
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/06/13/BOCM-20240613-52.epub
II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO
II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID Área Funcional de Industria y Energía 52Delegación del Gobierno en Madrid. Área Funcional de Industria y Energía. Autorización administrativa Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, sobre información pública de la solicitud de Declaración de Utilidad Pública, en concreto de la planta solar fotovoltaica “Morata I” y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Villatobas y Villarrubia de Santiago, en Toledo, y Colmenar de Oreja y Morata de Tajuña, en Madrid, cuyo peticionario es Energía Amanecer, S. L. U. Expediente: PFOT-292 Con fecha 23 de abril de 2023, la Dirección General de Política Energética y Minas dictó Resolución por la que se otorga a Energía Amanecer, S. L. U., autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Morata I de 59,98 MW de potencia pico y 50,4 MW potencia instalada, en el término municipal Villatobas, en la provincia de Toledo, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Villatobas y Villarrubia de Santiago, en la provincia de Toledo, y Colmenar de Oreja, Perales de Tajuña, Valdelaguna, Chinchón y Morata de Tajuña, en la provincia de Madrid. Dicha resolución se publicó en el “Boletín Oficial de Estado” número 127, de 29 de mayo de 2023 (págs. 73.982 a 73.992). Con fecha 17 de mayo de 2023, Energía Amanecer, S. L. U., presentó escrito de solicitud de modificación de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción solicitando fuera admitida la documentación adjunta para dar continuidad a la tramitación referente. Con fecha 14 de junio de 2023 la Secretaría de Estado de Energía dictó resolución de inicio de tramitación de la solicitud de modificación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para el parque fotovoltaico Morata I de 59,98 MW de potencia pico y 50,4 MW potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en las provincias de Toledo y Madrid. Con fecha 12 de agosto de 2023 se sometieron a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa de las modificaciones implementadas en el citado proyecto, en particular derivadas de los condicionados técnicos y ambientales que resultaron de la citada autorización (véase “Boletín Oficial del Estado” número 192, de 12 de agosto de 2023, págs. 39.123 a 39.133), efectuándose consulta igualmente de la solicitud de autorización administrativa de construcción a aquellas administraciones, organismos y empresas gestoras de servicios públicos que pudieron verse afectadas. En esta Área Funcional de Industria y Energía de Madrid se tramita la solicitud de Declaración, en concreto, de utilidad pública (DUP) del Proyecto de generación de energía eléctrica, “ISF Morata I” y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Villatobas y Villarrubia de Santiago (provincia de Toledo) y Colmenar de Oreja y Morata de Tajuña, en la provincia de Madrid, cuyo peticionario es Energía Amanecer, S. L. U., La petición comprende las siguientes infraestructuras de evacuación: 1. Subestación “Villarrubia Elevación 30/220 kV”. 2. Línea aéreo-subterránea de evacuación en 220 kV SET Villarrubia Elevación-SE Morata 220 kV (REE). Tramos: . De SET Villarrubia Elevación 30/220 kV a apoyo 72. . Entrada/salida en SET “Navarredonda” (EDP). . Vano entre apoyos número 39 y 112. . De apoyo 1 a SET “Medida Morata 220 kV”. 3. Subestación “Medida Morata 220 kV”. 4. Línea subterránea de SE “Medida Morata 220 kV” a SE Morata 220 kV (REE). 5. Parte común SET “Navarredonda” 220 kV. Las infraestructuras 1 a 5 son compartidas para la evacuación de las siguientes promociones, con las que comparte la conexión al Nudo “Morata 220 kV REE”: . PSFVs Tobizar, Marcote, y Morata de Tajuña 3 y sus infraestructuras de evacuación, promovido respectivamente por Jul Solar, S. L., Agos Fotovoltaicas, S. L., y Corona Fotovoltaicas, S. L. (Expedientes: PFot-334, PFot-335 y PFot-336, véase “Boletín Oficial del Estado” número 127 de 2023/05/29, con referencias “Boletín Oficial del Estado”-A-2023-12640, “Boletín Oficial del Estado”-A-2023-12638 y “Boletín Oficial del Estado”-A-2023-12639). . PSFV Tajuña y sus infraestructuras de evacuación, promovido por Desarrollo Proyecto Fotovoltaico XIII, S. L. (Expediente: PFot-354; véase “Boletín Oficial del Estado” número 127, de 2023/05/29, con referencia “Boletín Oficial del Estado”-B-2023-12643). . PSFV Morata Solar y sus infraestructuras de evacuación, promovido por Alten Renovables Iberia 4, S. L. U. (Expediente: PFot-385; véase “Boletín Oficial del Estado” número 133 de 2023/06/05, con referencia “Boletín Oficial del Estado”-B-2023-13430). . PSFV Libienergy Morata y sus infraestructuras de evacuación, promovido por Libienergy Green, S. L. (Expediente: PFot-442, véase “Boletín Oficial del Estado” número 133, de 2023/06/05, con referencia “Boletín Oficial del Estado”-B-2023-13431). Las infraestructuras 2 (desde SET Navarredonda) a 5 son compartidas para la evacuación de las siguientes promociones, también con conexión al Nudo “Morata 220 kV REE”: . PSFV Navarredonda, SET Navarredonda y sus infraestructuras de evacuación, promovido por EDP Renovables España, S. L. U. (Epte: 14-0141-01011.0/2020 2020P1011). A los efectos de lo establecido en el artículo 144 del citado Real Decreto 1955/2000, y de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, se somete al trámite de información pública la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública (DUP) de los siguientes proyectos: . Modificado de proyecto parte I “Instalación Solar Fotovoltaica ISF “Morata I” 51,58 MWinst (45,43 MWnom), firmado en mayo de 2023. . Modificado de proyecto de instalaciones comunes de evacuación nudo Morata 220 kV Parte II “Subestación Villarrubia Elevación 30/220 kV”, firmado en mayo de 2023. . Modificado de proyecto de instalaciones comunes de evacuación nudo Morata 220 kV Parte III “línea aéreo subterránea 220 kV evacuación tramo SET Villarrubia Elevación a apoyo 72 entronque con LAT Recova-Morata Renovables (35 Expediente PFOT-259AC), firmado en mayo de 2023. . Modificado de proyecto de instalaciones comunes de evacuación nudo Morata 220 kV Tramo VI “Línea 220 kV evacuación tramo de apoyo 33 bis (Expediente PFOT-262 AC) a SET Medida Morata 220 kV, SET Medida Morata 220 kV y Vano 220 kV enlace apoyo 39 (Expediente PFOT-262 AC) y apoyo 112 (PFOT-259)”, firmado en mayo de 2023. . Modificado de proyecto de instalaciones comunes de evacuación nudo Morata 220 kV Tramo VII “LAAT 220 kV Entrada/Salida en SET Navarredonda (EDP) y parte común SET Navarredonda”, firmado en mayo de 2023. . Anexo a los proyectos modificados del expediente PFOT-292, firmado en junio de 2023. Expediente: PFot-292. Peticionario: Energía Amanecer, S. L. U., con CIF número B-40599011. Domicilio a efecto de notificaciones: Gran Vía Marqués del Turia, número 25, primero 4.o, 46005 Valencia. Objeto de la petición: solicitud de Declaración de Utilidad Pública (DUP) del proyecto de la planta solar fotovoltaica “Morata I” y parte de sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Villatobas y Villarrubia de Santiago, en Toledo, y Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña, en Madrid. Órgano competente: el órgano competente para resolver la Declaración, en concreto, de utilidad pública es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Órgano tramitador: dada la previsión de instalaciones en las provincias de Toledo y Madrid, los órganos competentes en la tramitación son el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, sita en la Plaza de Zocodover, número 6. 45071 Toledo, y el Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Madrid, sita en Calle Miguel Ángel, número 25, 28071 Madrid. Descripción de las instalaciones: las características de las instalaciones son las siguientes: . Planta Solar Fotovoltaica “Morata I” de 51,58 MWinst: Ubicación: tres zonas de vallado para la planta que comprenden un total de 23 parcelas en el polígono 1 del T.M. de Villatobas. En el T.M. de Villarrubia de Santiago se prevé, únicamente, la ubicación de parte de las líneas subterráneas 30 kV. Superficie: la superficie del área vallada será de 86,18 ha, distribuida en 3 zonas de vallado y longitud de vallado de 10.394 m. Número módulos y potencia: 93.258 módulos solares fotovoltaicos monocristalinos de 565 Wp. Seguidor a un eje. Inversores y potencia: 12 inversores (limitados hasta alcanzar 45,43 MW). Estaciones de potencia: 12 centros de transformación (11 unidades de 4.390 kVA y 1 unidad de 3.290 kVA), con una relación de transformación de 0,69/30 kV. Potencia máxima (pico): 52,69 MWp. Potencia instalada: 51,58 MW. Potencia limitada en el punto de conexión: 45,43 MW. Red MT: se dispondrá de 3 líneas subterráneas de interconexión de tensión nominal, con una longitud de 22.632 m. Se contemplan trabajos de obra civil para preparación del terreno, ejecución de viales interiores y de acceso, canalizaciones, drenaje, vallado perimetral e hincas y cimentaciones de estaciones de potencia. . Subestación eléctrica “Villarrubia Elevación” 30/220 kV: Ubicación: parcelas 46 y 48 del polígono 551 de Villarrubia de Santiago. Superficie: 8.210 m2. Función: elevar la tensión de 30 kV a 220 kV procedente de la planta fotovoltaica “Morata I”. Características y elementos principales: – Parque de intemperie: * Nivel 220 kV: - Posiciones de línea: Una (1) de salida de línea. - Posiciones de transformador: Dos (2) posiciones de transformación iguales (160 MVA 30/220 kV). - Un (1) sistema de simple barra 220 kV. - Otros: Interruptores automáticos y seccionadores tripolares. Transformadores de medida y pararrayos autoválvulas. * Nivel 30 kV: - Posiciones: 2 de transformador, 1 reactancia de puesta a tierra, 1 sistema de barras simples monopolares, 11 sistemas de baterías (banco de condensadores). – Parque de interior: dentro del edificio de operaciones se encuentran alojadas las cabinas de 30 kV. Compondrán una configuración simple barra (SB) compuesta por unidades blindadas y aisladas en SF6. Cada uno de los 11 generadores estará formado por: * Tres o cuatro (3/4) posiciones de llegada de líneas 30 kV de generación. * Una (1) posición de reserva. * Una (1) posición de compensación de reactiva. * Una posición de medida fiscal. * Una (1) posición de transformador (lado 30 kV). . Línea aéreo-subterránea de evacuación en 220 kV SET Villarrubia Elevación-SE Morata 220 kV (REE): Comprende los siguientes tramos: De SET Villarrubia Elevación 30/220 kV a apoyo 72: – Tramo 1: Tramo aéreo. Afecta a 161 parcelas del término municipal de Villarrubia de Santiago (Toledo): a) Inicio de la Línea: Subestación “Villarrubia Elevación” 30/220 kV. b) Final de la Línea: Apoyo 51. c) Longitud total aproximada: 13.504 m. d) Número de Circuitos: Uno. e) Número de conductores por fase: Dos (Dúplex). f) Tipo de conductor: 485-AL1/63-ST1A (LA-545/Cardinal). g) Capacidad de transporte: 677 MVA. h) Aislamiento: Vidrio. i) Apoyos: 51 en total, del tipo metálico de celosía de acero galvanizado. j) Cimentaciones: tetrabloque, de 4 patas separadas. k) Tipo de cable compuesto tierra-óptico: 2xOPGW-48. l) Tomas de tierra: Electrodos de acero cobreado. – Tramo 2: Tramo subterráneo. Afecta a 6 parcelas del polígono 601 del término municipal de Villarrubia de Santiago (Toledo) y 9 parcelas del polígono 11 del término municipal de Colmenar de Oreja (Madrid): a) Inicio de la Línea: Apoyo 51. b) Final de la Línea: Apoyo 52. c) Longitud total aproximada: 518 m. d) Número de Circuitos: Uno. e) Número de conductores por fase: Uno (Símplex). f) Tipo de conductor: RHE–RA+2OL 127/220 kV 1x2.500 mm2+T375Al. g) Capacidad de transporte: 636 MVA. h) Tipo de canalización: Tubular hormigonada. i) Conexión de pantallas: Doble Single Point. j) Número fibras: 48. – Tramo 3: Tramo aéreo. Afecta a 3 parcelas del polígono 81 del término municipal de Villarrubia de Santiago (Toledo) y 90 parcelas del término municipal de Colmenar de Oreja (Madrid): a) Inicio de la Línea: Apoyo 52. b) Final de la Línea: Apoyo 72 (Apoyo 35 en Expediente PFot-259AC). c) Longitud total aproximada: 5.246 m. d) Número de Circuitos: Uno. e) Número de conductores por fase: Dos (Dúplex). f) Tipo de conductor: 485-AL1/63-ST1A (LA-545/Cardinal). g) Capacidad de transporte: 677 MVA. h) Aislamiento: Vidrio. i) Apoyos: 20 en total, del tipo metálico de celosía de acero galvanizado. j) Cimentaciones: tetrabloque, de 4 patas separadas. k) Tipo de cable compuesto tierra-óptico: 2xOPGW-48. l) Tomas de tierra: Electrodos de acero cobreado. El apoyo 72 coincide con el apoyo 35 de la LAT Recova-Morata Renovables con la que conecta (Expediente PFot-259AC). – Tramo 4: Tramitado en PFOT-259. Origen en apoyo 72 y Final en apoyo 112 de la línea de evacuación tramitada por IGNIS en PFOT-259 – Tramo 5: Tramitado por PFOT-262. Origen en el apoyo 39 y Final en apoyo 33 bis de la línea de evacuación tramitada por PFOT-262. – Tramo 6: Comprendido en 2 subtramos: 6.1. Vano entre apoyos números 39 y 112: Afecta a 5 parcelas del polígono 4 del término municipal de Morata de Tajuña (Madrid): a) Inicio del vano: Apoyo 39 de la línea Mauricio-Morata Renovables (Expediente PFot-262AC). b) Final del vano: Apoyo 112 de la línea Recova-Morata Renovables (Expediente PFot-259AC). c) Longitud total aproximada: 105 m. d) Número de Circuitos: Uno. e) Número de conductores por fase: Dos (Dúplex). f) Tipo de conductor: 485-AL1/63-ST1A (LA-545/Cardinal). g) Capacidad de transporte: 677 MVA. h) Aislamiento: Vidrio. i) Apoyos: 2 en total, del tipo metálico de celosía de acero galvanizado. j) Cimentaciones: tetrabloque, de 4 patas separadas. k) Tipo de cable compuesto tierra-óptico: 2xOPGW-48. 6.2. Tramo 6: De apoyo 1 a SET “Medida Morata 220 kV”: Afecta a 24 parcelas del término municipal de Morata de Tajuña (Madrid): a) Inicio de la Línea: Apoyo 1 (Apoyo 33 bis en Expediente PFot-262AC). b) Final de la Línea: SET Medida Morata. c) Longitud total aproximada: 762 m. d) Número de Circuitos: Uno. e) Número de conductores por fase: Dos (Dúplex). f) Tipo de conductor: 485-AL1/63-ST1A (LA-545/Cardinal). g) Capacidad de transporte: 677 MVA. h) Aislamiento: Vidrio. i) Apoyos: 7 en total, del tipo metálico de celosía de acero galvanizado. j) Cimentaciones: tetrabloque, de 4 patas separadas. k) Tipo de cable compuesto tierra-óptico: 2xOPGW-48. El apoyo 1 coincide con el apoyo 33 bis de la LAT Mauricio-Morata Renovables con la que conecta (Expediente PFot-262AC). – Tramo 7: Entrada/salida en SET “Navarredonda” (EDP): Afecta a 9 parcelas del polígono 1 del término municipal de Colmenar de Oreja (Madrid): a) Inicio de la Línea: Apoyo 1 (coincidente con el apoyo 54 de la línea Recova-Morata Renovables: PFot-259AC). b) Final de la Línea: SET Navarredonda. c) Longitud total aproximada: 420 m. d) Número de Circuitos: Dos. e) Número de conductores por fase: Dos (Dúplex). f) Tipo de conductor: 485-AL1/63-ST1A (LA-545/Cardinal). g) Capacidad de transporte: 677 MVA. h) Aislamiento: Vidrio. i) Apoyos: 2 en total (el apoyo 1 coincide con el apoyo 54 de la línea Recova-Morata Renovables). j) Cimentaciones: tetrabloque, de 4 patas separadas. k) Tipo de cable compuesto tierra-óptico: 2xOPGW-48. l) Tomas de tierra: Electrodos de acero cobreado. . Subestación de Medida “Morata” 220 kV: Ubicación: parcela 35 del polígono 3 del término municipal de Morata de Tajuña (Madrid). Superficie: 1.261 m2. Configuración: tendrá una única posición de medida en 220 kV. La conexión del aparellaje se realizará con (1) un sistema de Barras Bajas rígidas/flexibles, con apoyo en la aparamenta. La tecnología será de intemperie con aislamiento en aire (AIS). . Línea subterránea de SE “Medida Morata 220 kV” a SE Morata 220 kV (REE): Línea de enlace a la RdT y que afecta a 6 parcelas de los polígonos 3 y 4 del término municipal de Morata de Tajuña (Madrid): a) Inicio de la Línea: SE “Medida Morata”. b) Final de la Línea: SET “Morata” (REE). c) Longitud total aproximada: 290 m. d) Número de Circuitos: Uno. e) Número de conductores por fase: Uno (Símplex). f) Tipo de conductor: RHE–RA+2OL 127/220 kV 1x2.500 mm2+T375Al. g) Capacidad de transporte: 636 MVA. h) Tipo de canalización: Tubular hormigonada. i) Conexión de pantallas: Single Point. j) Número fibras: 48. . Parte común SET 30/220 kV “Navarredonda”: Ubicación: la SET Navarredonda se encuentra en la subparcela 0, parcela 26, polígono 1 del municipio de Colmenar de Oreja (Madrid). Superficie: 1.261 m2 (total de la SET Navarredonda: 5.023 m2). Características y elementos principales: – Tensión: 220 kV. – Posiciones de línea: * Una (1) posición de salida (L1) con interruptor para la conexión con la subestación SET Morata (REE). * Una (1) posición de llegada de línea (L2) con interruptor para la conexión con la SET Villarrubia Elevación. – Otros: una (1) posición de medida de barras con tres (3) transformadores de tensión inductivos. . Presupuesto total estimado de la planta solar fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación: 34.086.630,69 euros. Instalación solar fotovoltaica Morata I: 18.726.360,05 euros. Subestación “Villarrubia Elevación” 30/220 kV: 7.437.114,74 euros. Línea aéreo-subterránea de alta tensión 220 kV desde SE “Villarrubia Elevación” hasta el apoyo entronque con la línea Recova-Morata Renovables: 4.949.209,24 euros. Línea aérea 220 kV Villarrubia Elevación-Medida Morata tramo de apoyo número 33 bis a SET Medida Morata, Vano 220 kV enlace apoyo número 39 (Expediente PFot-262 AC) con apoyo 112 (Expediente PFot-259 AC), Subestación de Medida “Morata” 220 kV y Línea subterránea de alta tensión 220 kV desde SE “Medida Morata” 220 kV hasta SET “Morata” REE 220 kV: 1.976.460,14 euros. Línea aérea de alta tensión Entrada/Salida SET “Navarredonda” y parte común SET 30/220 kV “Navarredonda”: 997.486,52 euros. . Finalidad: Generación de energía eléctrica a través de la instalación solar fotovoltaica y su evacuación hasta la red de transporte. La solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública (DUP), cuya aprobación es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está sometida al trámite de información pública conforme artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo con el artículo 54.1 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. Lo que se hace público para conocimiento general, pudiendo ser examinados la correspondiente documentación técnica y anejo de afecciones del proyecto junto a la Relación de Bienes y Derechos afectados en cualquiera de las Áreas de Industria y Energía de las Delegaciones del Gobierno en Madrid y en Castilla-La Mancha [la consulta presencial requerirá solicitud de cita previa llamando a los teléfonos 912 729 133 (Madrid) y 925 989 000 (Toledo), en horario de 9 a 14, o mediante correo electrónico dirigido a industria.Madrid@correo.gob.es o industria.toledo@correo.gob.es ] o en la página web de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha (Proyectos, Campañas e Información; procedimientos de Información Pública): https://mpt.gob.es/delegaciones_gobierno/delegaciones/castillalamancha/proyectos-ci/informacion-publica.html , para que, en su caso, puedan presentar por escrito las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, mediante escrito dirigido según corresponda a cualquiera de los órganos de tramitación a través de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Oficina de Información y Registro de la citada Subdelegación del Gobierno o bien a través del Registro Electrónico General: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do (Delegación del Gobierno en Madrid-Área Funcional de Industria y Energía, código DIR3; EA0040718. O bien: Subdelegación del Gobierno en Toledo. Área Funcional de Industria y Energía). Cualquier interesado podrá consultar el Proyecto Técnico Administrativo citado, disponible a través de los siguientes enlaces: https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/e0a033f6dbd5d9876788295002425d86810ee666 https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/13e108887617f3974a1c437df7ffe12a869f369f La presente publicación se realiza, asimismo, a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la citada Ley 39/2015. Se anexa Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA) que el promotor considera de necesaria expropiación.
Madrid, a 22 de mayo de 2024..La directora del Área Funcional de Industria y Energía, Amalia Rúa Aguete. (02/8.431/24)