BOCM-20240820-19
Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE SANIDAD
RESOLUCIÓN
2024/08/20
2024/08/05

Convocatoria contrato – Resolución de 6 de agosto de 2024, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet, de la convocatoria del contrato de “Suministro de implantes: prótesis de digestivo”. P. A. 2024-0-3
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
4
4
198
I. COMUNIDAD DE MADRID
https://bocm.es/bocm-20240820-19
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/08/20/BOCM-20240820-19.xml
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/08/20/BOCM-20240820-19.json
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/08/20/BOCM-20240820-19.PDF
https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/08/20/BOCM-20240820-19.epub
I. COMUNIDAD DE MADRID
D) Anuncios
CONSEJERÍA DE SANIDAD
HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”
RESOLUCIÓN
I. COMUNIDAD DE MADRID D) Anuncios CONSEJERÍA DE SANIDAD HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” 19RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2024, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet, de la convocatoria del contrato de “Suministro de implantes: prótesis de digestivo”. P. A. 2024-0-3. 1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa. Hospital Universitario “La Paz”. c) Obtención de documentación e información: 1. Dependencia: Hospital Universitario “La Paz”. 2. Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261. 3. Localidad y código postal: 28046 Madrid. 4. Teléfono: 917 277 247. 5. Telefax: 917 277 047. 6. Correo electrónico: No. 7. Dirección de Internet del “perfil del contratante”: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratos públicos d) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 de septiembre de 2024. e) Número de expediente: P. A. 2024-0-3. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Prótesis de digestivo. c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes: Sí. Diez. Lote 1: . Prótesis plástica para drenaje biliar entre 7 y 11.5 fr de grosor (al menos 4 medidas). Longitud entre 3 y 18 cm, ambos inclusive (al menos 7 medidas). Alta visibilidad fluoroscópica. Atraumática, con punta perfilada. Prótesis rectas con aletas internas y externas y de doble Pig-Tail. Sin látex. . Sistema de introducción de prótesis para drenaje biliar de polietileno adecuado para cada medida de la prótesis. Lote 2: . Prótesis plástica pancreática entre 3 y 10 fr de grosor (al menos 5 medidas) y longitudes entre 2 y 15 cm (al menos 12 medidas). Disponibles con y sin aletas internas de anclaje intrapancreáticas. Multiperforado distal, terminal y laterales. Alta visibilidad fluoroscópica. Atraumática, con punta perfilada. Formas recta y Pig-Tail duodenal. Sin látex. Estéril. . Sistema de introducción de prótesis pancreática para distintos diámetros. Lote 3: . Set de drenaje nasobiliar compuesto por: catéter de drenaje nasobiliar plástico de diferentes medidas, con marcas de posición endoscópicas, y todos los tubos y conectores necesarios para su colocación. Lote 4: . Sistema de prótesis biliar autoexpansible de nitinol y platino de hilo único no recubierta, con al menos 4 marcas radiopacas y marcador endoscópico. Alta visibilidad fluoroscópica. De 4 a 10 cm de longitud (al menos 3 medidas) y de 8 a 10 mm de diámetro de cuerpo. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Sistema de colocación a través del canal del endoscopio, no superior a 8,5 fr, para guía de 0,0035 pulgadas. Estéril. Compatible con RM (condicional). Libre de látex. . Sistema de prótesis biliar autoexpansible de nitinol y platino de hilo único. Totalmente recubierta. Recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con al menos 4 marcas radiopacas y marcador endoscópico. Alta visibilidad fluoroscópica. Entre 4 y 10 cm de longitud (al menos 3 medidas) y de 8 a 10 mm de diámetro de cuerpo. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Sistema de colocación a través de canal del endoscopio, no superior a 9 fr, para guía de 0,0035 pulgadas. Estéril. Compatible con RM (condicional). Libre de látex. . Sistema de prótesis biliar autoexpansible de nitinol y platino de hilo único. Parcialmente recubierta. Recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con al menos 4 marcas radiopacas y marcados endoscópico. Alta visibilidad fluoroscópica, entre 4 y 10 cm de longitud (al menos 3 medidas) y de 8 a 10 mm de diámetro de cuerpo. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Sistema de colocación a través del canal del endoscopio, no superior a 9 fr, para guía de 0,0035 pulgadas. Estéril. Compatible con RM (condicional). Libre de látex. Lote 5: . Prótesis biliar autoexpansible de nitinol, no recubierta, sin acortamiento. Sistema introductor de 6 fr o menos. Alta visibilidad fluoroscópica, con al menos 4 marcas radiopacas (4 en el extremos proximal y 4 en el extremo distal) de 4 a 12 cm de longitud (al menos 4 medidas) de 6 a 10 mm de diámetro, para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional). Lote 6: . Dispositivo de aposición luminal para drenaje por vía endoscópica/ecoendoscópica de colecciones pancreáticas o del tracto biliar, compuesto por stent totalmente recubierto en forma de diábolo o similar, catéter para colocación a través del endoscopio y mecanismo de electrocauterización. Diferentes diámetros y longitudes del stent entre 6 y 20 mm de diámetro. Estéril. Compatible con RM (condicional). Libre de látex. Lote 7: . Sistema de prótesis duodenal autoexpansible de nitinol, no recubierta, con al menos 3 marcas radiopacas y zona transparente, alta visibilidad fluoroscópica, entre 6 y 12 cm de longitud (al menos 3 medidas) diámetro de 22 mm de cuerpo con sistema de anclaje antimigratorio, con copas de mayor diámetro y extremos atraumáticos. Con sistema de colocación a través del canal del endoscopio, no superior a 10 fr, para canal de trabajo de 3,7 mm mínimo. Recapturable y reposicionable durante el despliegue, para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional). Lote 8: . Sistema de prótesis esofágica autoexpansible de nitinol mallado de un solo hilo. Totalmente recubierta. Recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con indicación en patología benigna, con al menos 4 marcas radiopacas y endoscópica. Alta visibilidad fluoroscópica, entre 8 y 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y entre 18 y 13 mm de diámetro de cuerpo (al menos 2 medidas). Con sistema antimigratorio con copas de mayor diámetro y extremos atraumáticos. Recapturable durante el despliegue. Hilo de sutura para facilitar retirada. Sistema de liberación de 75-120 cm, para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional). . Sistema de prótesis esofágica autoexpansible de nitinol mallado de un solo hilo. Parcialmente recubierta con recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con al menos 4 marcas radiopacas y una endoscópica. Alta visibilidad fluoroscópica, entre 8 a 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y de 20 mm, aproximadamente, de diámetro. Con sistema antimigratorio con copas de mayor tamaño y extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Sistema de liberación de 75 a 120 cm, para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional). Lote 9: . Sistema de prótesis esofágica autoexpandible de nitinol mallado de un solo hilo para colocación a través del canal del endoscopio, compatible con canal de trabajo de 3,7 mm. Indicación benigna. Totalmente recubierta con silicona, con al menos 4 marcas radiopacas y una endoscópica. Alta visibilidad fluoroscópica, entre 6 y 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y entre 14 y 18 mm de diámetro de cuerpo (al menos 2 medidas) con sistema antimigratorio con copas de mayor tamaño. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Retirable. Hilo para facilitar retirada. Para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional). . Sistema de prótesis esofágica autoexpansible de nitinol mallado de un solo hilo para colocación a través del canal endoscópico, compatible con canal de trabajo de 3,7 mm. Parcialmente recubierta con silicona. Con al menos 5 marcas radiopacas y una endoscópica. Alta visibilidad fluoroscópica. Entre 6 y 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y entre 14 y 18 mm de diámetro de cuerpo. Con sistema antimigratorio con copas de mayor tamaño. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Retirable. Hilo para facilitar retirada/reposicionamiento. Para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional). Lote 10: . Sistema de prótesis colónica autoexpansible de nitinol, no recubierta, alta visibilidad fluoroscópica, con al menos 3 marcas radiopacas. Entre 6 y 12 cm de longitud (al menos 3 medidas) y diámetro de cuerpo de entre 22 y 25 mm. Con sistema de anclaje antimigratorio con copas de mayor tamaño y extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Para colocación a través del canal del endoscopio, compatible con canal de trabajo 3,7 mm con sistema de liberación no superior a 10 fr, para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con RM (condicional). d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital Universitario “La Paz”. 1. Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261. 2. Localidad y código postal: 28046 Madrid. e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses. f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo, incluida la prórroga: Cuarenta y ocho meses. g) Establecimiento de un Acuerdo marco (en su caso): No. h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No. i) CPV (referencia de nomenclatura): 33184100-4. j) Compra pública innovadora: No. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrónica: No. d) Criterios de adjudicación: Ver capítulo primero del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. 4. Valor estimado del contrato: 777.988,05 euros. 5. Presupuesto base de licitación: . Importe neto: 185.235,25 euros. . IVA (10 por 100 y 21 por 100): 18.696,25 euros. . Importe total: 203.931,50 euros. 6. Garantías exigidas: . Provisional: No. . Definitiva: Ver punto 13, del capítulo primero, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación: No. b) Solvencia económica y financiera: Ver capítulo primero del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Solvencia técnica y profesional: Ver capítulo primero del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. c) Otros requisitos específicos: No. d) Contratos reservados: No. 8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre de 2024, hasta las 18:00 horas. b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: Sí. c) Lugar de presentación: Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario “La Paz”, en la URL: . https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolapaz d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No. e) Admisión de variantes: No. f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses, contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas. 9. Apertura de ofertas: a) Descripción: Proposiciones económicas. b) Dirección: Paseo de la Castellana, número 261. Sala de Juntas, planta segunda del edificio Norte. c) Localidad y código postal: 28046 Madrid. d) Fecha: 25 de septiembre de 2024. No pública (actualizaciones de fechas, ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid). 10. Gastos de publicidad: Los que resulten de la aplicación de las tarifas oficiales por publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y cuyo importe máximo se estima en 3.000 euros. El importe de estos gastos será por cuenta del contratista adjudicatario, en proporción a su adjudicación, debiendo remitir al Órgano de Contratación el justificante de haber realizado correctamente el pago. 11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 6 de agosto de 2024. 12. Otras informaciones: … Madrid, a 6 de agosto de 2024..El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijóo. (01/13.126/24)